|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Office de l’accueil de jour des enfants**  Rue de la Paix 4  1014 Lausanne | Rapport d’inspection des locaux  *Accueil préscolaire*  *à la journée* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom de l’institution** **:** | | **Localité :** | **N° autorisation ou d’ADM :** |
| **Date de la visite** **:** | **Nom(s) de la / des chargée(s) d’évaluation des milieux d’accueil :** | **Nom(s) de la / des personne(s) présente(s) lors de la visite et sa/leur fonction :** | |

Bref descriptif de l’institution ou du projet :

*Sans autre indication, les articles ci-dessous se réfèrent aux* [*directives cantonales pour l'accueil collectif préscolaire des enfants à la journée*](https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/oaje/Directives/directives_prescolaire_journee.pdf) *. Il est fait référence également à l’*[*ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3 ; RS 822.113)*](https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930254/index.html)

|  |  |  | C = Conforme / NC = Non conforme | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critère d’inspection | Référence légale | Contenu du cadre légal | C / NC | Commentaires de l’OAJE / mesures à prendre | | |
| **Espaces communs** | | | | | | |
| Cuisine / repas livrés | Art. 6 b. | Cuisine sécurisée permettant la préparation ou le service de repas |  |  | | |
| Art. 20 al.3 | Annonce faite à l’Office de la consommation (OFCO) |  |  | | |
| Mobilier et équipement | Art. 6 c. | Adaptés à l'âge et à la taille des enfants |  |  | | |
| Isolation phonique |  | Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus |  |  | | |
| Table à langer | Art. 7 c. 3 | Table à langer conçues de manière à prévenir le risque de chute |  |  | | |
| Espace à sécuriser | Art. 20 | Sécuriser les espaces non dédiés aux enfants (cuisine, buanderie, escaliers) |  |  | | |
| Art. 20 | Hauteur des poignées des portes d’accès et de sortie de l’institution de 150 cm minimum |  |  | | |
| Eléments dangereux | Art. 20 | Protection des angles vifs et éléments dangereux |  |  | | |
| Art. 20 | Médicaments et produits toxiques sont inaccessibles |  |  | | |
| Art. 20 | Plantes toxiques interdites ou inaccessibles |  |  | | |
| Protection et sécurité des éléments en verre | Art. 20 | Verre sécurisé. Pour les anciennes constructions, le verre simple doit être remplacé ou protégé |  |  | | |
| Fenêtres | Art. 20 | Fenêtres inclinables ou entrouvertes avec une retenue de sécurité |  |  | | |
| Eclairage naturel | Art. 20 | Tout espace habitable doit être éclairé par une ou plusieurs surfaces vitrées dont la surface doit être au minimum de 1/8e de la superficie du plancher |  |  | | |
| Sols | Art. 20 | Parquet, lino ou novilon. Pas de moquette |  |  | | |
| Electricité | Art. 20 | Appareils électroménagers hors de portée des enfants et prises protégées |  |  | | |
| Aération | Art. 20 | Ouverture de fenêtre ou système d'aération efficace Si aération mécanique → conforme aux normes en vigueur et entretenue régulièrement |  |  | | |
| Escaliers | Art. 20 | Dès 5 marches, main-courante pour les enfants à hauteur d’environ 65 cm |  |  | | |
| Autres remarques |  |  |  |  | | |
| **Direction et personnel** | | | | | | |
| Bureau de la direction | Art. 6 d. | Espace réservé et fermé, garantissant la confidentialité |  |  | | |
| Local du personnel | Art. 6 e. | Local de séjour séparé de l'espace réservé aux enfants |  |  | | |
| Téléphone | Art. 6 f. | Téléphone fonctionnel et accessible en tout temps |  |  | | |
| WC pour le personnel | Art. 7 d. | 1 WC jusqu’à 10 adultes présents simultanément |  |  | | |
| Lavabo pour le personnel | Art. 7 d. | 1 lavabo jusqu’à 10 adultes présents simultanément |  |  | | |
| Autres remarques |  |  |  |  | | |
| **Nurserie** | | | | | | |
| Vestiaires | Art. 6 b. | Espace de rangement individuel |  | |  | |
| Superficiepar enfant | Art. 6 b. | 3 m2 par enfant et par secteur déduction faite du mobilier fixe |  | |  | |
| Espaces intérieurs | Art. 6 b. | En principe, une deuxième salle de vie est prévue au-delà de deux groupes d’enfants par secteur |  | |  | |
| Espace de repos | Art. 6 b. | Fermé, séparé, aéré et lits sécurisés |  | |  | |
| Art. 6 b. | En principe, une deuxième salle de sieste est prévue au-delà de dix bébés |  | |  | |
| Kitchenette, cuisine / repas livrés | Art. 6 b. | Espace sécurisé, distinct de l'espace de change, frigo et robinet eau chaude |  | |  | |
| Mobilier et équipement | Art. 6 c. | Adaptés à l'âge et à la taille des enfants |  | |  | |
| Isolation phonique |  | Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus |  | |  | |
| Table à langer | Art. 7 c. | 1 à 2 tables à langer pour 10 enfants maximum de moins de 18/24 mois ;  Table à langer conçues de manière à prévenir le risque de chute  L’espace dévolu aux tables à langer doit permettre au personnel d’encadrement d’avoir une vision du groupe et un accès facilité |  | |  | |
| Point d’eau attenant à la table à langer | Art. 7 c. | 1 point d'eau attenant pour 10 enfants maximum de moins de 18/24 mois |  | |  | |
| Eléments dangereux | Art. 20 | Protection des angles vifs et éléments dangereux |  | |  | |
| Art. 20 | Médicaments et produits toxiques sont inaccessibles |  | |  | |
| Art. 20 | Plantes toxiques interdites ou inaccessibles |  | |  | |
| Protection et sécurité des éléments en verre | Art. 20 | Verre sécurisé. Pour les anciennes constructions, le verre simple doit être remplacé ou protégé |  | |  | |
| Fenêtres | Art. 20 | Fenêtres inclinables ou entrouvertes avec une retenue de sécurité |  | |  | |
| Eclairage naturel | Art. 20 | Tout espace habitable doit être éclairé par une ou plusieurs surfaces vitrées dont la surface devrait être au minimum de 1/8e de la superficie du plancher |  | |  | |
| Sols | Art. 20 | Parquet, lino ou novilon. Pas de moquette. |  | |  | |
| Electricité | Art. 20 | Appareils électroménagers hors de portée des enfants et prises protégées |  | |  | |
| Aération | Art. 20 | Ouverture de fenêtre ou système d'aération efficace Si aération mécanique → conforme aux normes en vigueur et entretenu régulièrement |  | |  | |
| Espace extérieur | Art. 6 b. | Privé, sécurisé, intégré ou jouxtant. Si déplacement, encadrement supplémentaire. |  | |  | |
| Espace extérieur | Art. 20 | Délimité et clôturé à une hauteur minimale selon la situation concrète et sous réserve d'une norme y relative. Espaces ombragés, revêtement tendre et pas de bassin, ni de pièces d'eau ou d'étang |  | |  | |
| Barrières, clôtures ou parapets | Art. 20 | Hauteur minimale de 100 cm, éléments Verticaux, espace excédant 12 cm doit être sécurisés. Les pointes des parties supérieures doivent être supprimées ou protégées. Bacs à plantes, caisses ou tout mobilier ne doivent pas être placés près des barrières. |  | |  | |
| Escaliers | Art. 20 | Dès 5 marches, main-courante pour les enfants à hauteur d’environ 65 cm |  | |  | |
| Autres remarques |  |  |  | |  | |
| **Trotteurs** | | | | | | |
| Vestiaires | Art. 6 b. | Espace de rangement individuel |  | |  | |
| Superficiepar enfant | Art. 6 b. | 3 m2 par enfant et par secteur déduction faite du mobilier fixe |  | |  | |
| Espaces intérieurs | Art. 6 b. | En principe, une deuxième salle de vie est prévue au-delà de deux groupes d’enfants par secteur |  | |  | |
| Espace de repos | Art. 6 b. | Equipement pour la sieste |  | |  | |
| Espace extérieur | Art. 6 b. | Privé ou public |  | |  | |
| Mobilier et équipement | Art. 6 c. | Adaptés à l'âge et à la taille des enfants |  | |  | |
| Isolation phonique |  | Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus |  | |  | |
| WC pour les enfants | Art. 7 a. | 1 WC jusqu’à 15 enfants  2 WC jusqu’à 25 enfants  3 WC jusqu’à 35 enfants  (1 WC par dizaine supplémentaire d'enfants) |  | |  | |
| Art. 7 b. | Séparations fixes pour l'intimité et système évitant aux enfants de s'enfermer |  | |  | |
| Lavabo pour les enfants | Art. 7 a. | 1 lavabo jusqu’à 15 enfants  2 lavabos jusqu’à 25 enfants  3 lavabos jusqu’à 35 enfants  (1 lavabo par dizaine supplémentaire d'enfants) |  | |  | |
| Table à langer | Art. 7 c. | 1 à 2 tables à langer pour 14 enfants maximum de 18/24 à 30/36 mois  Vision du groupe et accès facilité  Table à langer conçue de manière à prévenir le risque de chute |  | |  | |
| Point d’eau attenant à la table à langer | Art. 7 c. | 1 point d'eau attenant pour 14 enfants maximum de 18/24 mois à 30/36 mois |  | |  | |
| Eléments dangereux | Art. 20 | Protection des angles vifs et éléments dangereux |  | |  | |
| Art. 20 | Médicaments et produits toxiques sont inaccessibles |  | |  | |
| Art. 20 | Plantes toxiques interdites ou inaccessibles |  | |  | |
| Protection et sécurité des éléments en verre | Art. 20 | Verre sécurisé. Pour les anciennes constructions, le verre simple doit être remplacé ou protégé. |  | |  | |
| Fenêtres | Art. 20 | Fenêtres inclinables ou entrouvertes avec une retenue de sécurité |  | |  | |
| Eclairage naturel | Art. 20 | Tout espace habitable doit être éclairé par une ou plusieurs surfaces vitrées dont la surface devrait être au minimum de 1/8e de la superficie du plancher |  | |  | |
| Sols | Art. 20 | Parquet, lino ou novilon. Pas de moquette |  | |  | |
| Electricité | Art. 20 | Appareils électroménagers hors de portée des enfants et prises protégées |  | |  | |
| Aération | Art. 20 | Ouverture de fenêtre ou système d'aération efficace. Si aération mécanique → conforme aux normes en vigueur et entretenue régulièrement. |  | |  | |
| Escaliers | Art. 20 | Dès 5 marches, main-courante pour les enfants à hauteur d’environ 65 cm |  | |  | |
| Autres remarques |  |  |  | |  | |
| **Grands** | | | | | | |
| Vestiaires | Art. 6 b. | Espace de rangement individuel |  | |  | |
| Superficiepar enfant | Art. 6 b. | 3 m2 par enfant et par secteur déduction faite du mobilier fixe |  | |  | |
| Espaces intérieurs | Art. 6 b. | En principe, une deuxième salle de vie est prévue au-delà de deux groupes d’enfants par secteur |  | |  | |
| Espace de repos | Art. 6 b. | Équipement pour la sieste |  | |  | |
| Espace extérieur | Art. 6 b. | Privé ou public |  | |  | |
| Mobilier et équipement | Art. 6 c. | Adaptés à l'âge et à la taille des enfants |  | |  | |
| Isolation phonique |  | Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus |  | |  | |
| WC pour les enfants | Art. 7 a. | 1 WC jusqu’à 15 enfants  2 WC jusqu’à 25 enfants  3 WC jusqu’à 35 enfants  (1 WC par dizaine supplémentaire d'enfants) |  | |  | |
|  | Art. 7 b. | Séparations fixes pour l'intimité et système évitant aux enfants de s'enfermer |  | |  | |
| Lavabo pour les enfants | Art. 7 a. | 1 lavabo jusqu’à 15 enfants  2 lavabos jusqu’à 25 enfants  3 lavabos jusqu’à 35 enfants  (1 lavabo par dizaine supplémentaire d'enfants) |  | |  | |
| Eléments dangereux | Art. 20 | Protection des angles vifs et éléments dangereux |  | |  | |
| Art. 20 | Médicaments et produits toxiques sont inaccessibles |  | |  | |
| Art. 20 | Plantes toxiques interdites ou inaccessibles |  | |  | |
| Protection et sécurité des éléments en verre | Art. 20 | Verre sécurisé. Pour les anciennes constructions, le verre simple doit être remplacé ou protégé |  | |  | |
| Fenêtres | Art. 20 | Fenêtres inclinables ou entrouvertes avec une retenue de sécurité |  | |  | |
| Eclairage naturel | Art. 20 | Tout espace habitable doit être éclairé par une ou plusieurs surfaces vitrées dont la surface devrait être au minimum de 1/8e de la superficie du plancher |  | |  | |
| Sols | Art. 20 | Parquet, lino ou novilon. Pas de moquette |  | |  | |
| Electricité | Art. 20 | Appareils électroménagers hors de portée des enfants et prises protégées. |  | |  | |
| Aération | Art. 20 | Ouverture de fenêtre ou système d'aération efficace Si aération mécanique → conforme aux normes en vigueur et entretenu régulièrement |  | |  | |
| Escaliers | Art. 20 | Dès 5 marches, main-courante pour les enfants à hauteur d’environ 65 cm |  | |  | |
| Autres remarques |  |  |  | |  | |
| **Extérieurs** | | | | | | |
| Escaliers | Art. 20 | Dès 5 marches, main-courante pour les enfants à hauteur d’environ 65 cm |  | |  | |
| Barrières, clôtures ou parapets | Art. 20 | Hauteur minimale de 100 cm, éléments verticaux, espace excédant 12 cm doit être sécurisés. Les pointes des parties supérieures doivent être supprimées ou protégées. Bacs à plantes, caisses ou tout mobilier ne doivent pas être placés près des barrières |  | |  | |
| Espace extérieur | Art. 6 b. | Privé ou public pour les trotteurs et les grands |  | |  | |
| Espace extérieur (si privé) | Art. 20 | Délimité et clôturé à une hauteur minimale selon la situation concrète et sous réserve d'une norme y relative. Espaces ombragés, revêtement tendre et pas de bassin, ni de pièces d'eau ou d'étang |  | |  | |
| Autres remarques |  |  |  | |  | |

Commentaires de la chargée d’évaluation des milieux d’accueil :

Commentaires de la direction :

Date et signature de la direction :