|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Office de l’accueilde jour des enfants**Rue de la Paix 41014 Lausanne | Rapport d’inspection des locaux*Accueil préscolaire**à la journée* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom de l’institution** **:**       | **Localité :**       | **N° autorisation ou d’ADM :**       |
| **Date de la visite** **:**       | **Nom(s) de la / des chargée(s) d’évaluation des milieux d’accueil :**       | **Nom(s) de la / des personne(s) présente(s) lors de la visite et sa/leur fonction :**       |

Bref descriptif de l’institution ou du projet :

*Sans autre indication, les articles ci-dessous se réfèrent aux* [*directives cantonales pour l'accueil collectif préscolaire des enfants à la journée*](https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/oaje/Directives/directives_prescolaire_journee.pdf) *. Il est fait référence également à l’*[*ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3 ; RS 822.113)*](https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930254/index.html)

|  |  |  | C = Conforme / NC = Non conforme |
| --- | --- | --- | --- |
| Critère d’inspection | Référence légale | Contenu du cadre légal | C / NC | Commentaires de l’OAJE / mesures à prendre |
| **Espaces communs** |
| Cuisine / repas livrés | Art. 6 b. | Cuisine sécurisée permettant la préparation ou le service de repas |       |       |
| Art. 20 al.3 | Annonce faite à l’Office de la consommation (OFCO) |       |       |
| Mobilier et équipement | Art. 6 c. | Adaptés à l'âge et à la taille des enfants |       |       |
| Isolation phonique |  | Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus |  |       |
| Table à langer | Art. 7 c. 3 | Table à langer conçues de manière à prévenir le risque de chute |       |       |
| Espace à sécuriser | Art. 20 | Sécuriser les espaces non dédiés aux enfants (cuisine, buanderie, escaliers) |       |       |
| Art. 20 | Hauteur des poignées des portes d’accès et de sortie de l’institution de 150 cm minimum |       |       |
| Eléments dangereux | Art. 20 | Protection des angles vifs et éléments dangereux |       |       |
| Art. 20 | Médicaments et produits toxiques sont inaccessibles |       |       |
| Art. 20 | Plantes toxiques interdites ou inaccessibles |       |       |
| Protection et sécurité des éléments en verre | Art. 20 | Verre sécurisé. Pour les anciennes constructions, le verre simple doit être remplacé ou protégé |       |       |
| Fenêtres | Art. 20 | Fenêtres inclinables ou entrouvertes avec une retenue de sécurité |       |       |
| Eclairage naturel | Art. 20 | Tout espace habitable doit être éclairé par une ou plusieurs surfaces vitrées dont la surface doit être au minimum de 1/8e de la superficie du plancher |       |       |
| Sols | Art. 20 | Parquet, lino ou novilon. Pas de moquette |       |       |
| Electricité | Art. 20 | Appareils électroménagers hors de portée des enfants et prises protégées |       |       |
| Aération | Art. 20 | Ouverture de fenêtre ou système d'aération efficaceSi aération mécanique → conforme aux normes en vigueur et entretenue régulièrement |       |       |
| Escaliers | Art. 20 | Dès 5 marches, main-courante pour les enfants à hauteur d’environ 65 cm |       |       |
| Autres remarques |  |       |       |       |
| **Direction et personnel** |
| Bureau de la direction | Art. 6 d. | Espace réservé et fermé, garantissant la confidentialité |       |       |
| Local du personnel | Art. 6 e. | Local de séjour séparé de l'espace réservé aux enfants |       |       |
| Téléphone | Art. 6 f. | Téléphone fonctionnel et accessible en tout temps |       |       |
| WC pour le personnel | Art. 7 d. | 1 WC jusqu’à 10 adultes présents simultanément |       |       |
| Lavabo pour le personnel | Art. 7 d. | 1 lavabo jusqu’à 10 adultes présents simultanément |       |       |
| Autres remarques |  |       |       |       |
| **Nurserie** |
| Vestiaires | Art. 6 b. | Espace de rangement individuel |       |       |
| Superficiepar enfant | Art. 6 b. | 3 m2 par enfant et par secteur déduction faite du mobilier fixe |       |       |
| Espaces intérieurs | Art. 6 b. | En principe, une deuxième salle de vie est prévue au-delà de deux groupes d’enfants par secteur |  |       |
| Espace de repos | Art. 6 b. | Fermé, séparé, aéré et lits sécurisés |       |       |
| Art. 6 b. | En principe, une deuxième salle de sieste est prévue au-delà de dix bébés |  |       |
| Kitchenette, cuisine / repas livrés | Art. 6 b. | Espace sécurisé, distinct de l'espace de change, frigo et robinet eau chaude |       |       |
| Mobilier et équipement | Art. 6 c. | Adaptés à l'âge et à la taille des enfants |       |       |
| Isolation phonique |  | Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus |  |       |
| Table à langer | Art. 7 c. | 1 à 2 tables à langer pour 10 enfants maximum de moins de 18/24 mois ;Table à langer conçues de manière à prévenir le risque de chuteL’espace dévolu aux tables à langer doit permettre au personnel d’encadrement d’avoir une vision du groupe et un accès facilité |       |       |
| Point d’eau attenant à la table à langer | Art. 7 c. | 1 point d'eau attenant pour 10 enfants maximum de moins de 18/24 mois  |       |       |
| Eléments dangereux | Art. 20 | Protection des angles vifs et éléments dangereux |       |       |
| Art. 20 | Médicaments et produits toxiques sont inaccessibles |       |       |
| Art. 20 | Plantes toxiques interdites ou inaccessibles |       |       |
| Protection et sécurité des éléments en verre | Art. 20 | Verre sécurisé. Pour les anciennes constructions, le verre simple doit être remplacé ou protégé |       |       |
| Fenêtres | Art. 20 | Fenêtres inclinables ou entrouvertes avec une retenue de sécurité |       |       |
| Eclairage naturel | Art. 20 | Tout espace habitable doit être éclairé par une ou plusieurs surfaces vitrées dont la surface devrait être au minimum de 1/8e de la superficie du plancher |       |       |
| Sols | Art. 20 | Parquet, lino ou novilon. Pas de moquette. |       |       |
| Electricité | Art. 20 | Appareils électroménagers hors de portée des enfants et prises protégées |       |       |
| Aération | Art. 20 | Ouverture de fenêtre ou système d'aération efficaceSi aération mécanique → conforme aux normes en vigueur et entretenu régulièrement |       |       |
| Espace extérieur | Art. 6 b. | Privé, sécurisé, intégré ou jouxtant. Si déplacement, encadrement supplémentaire. |       |       |
| Espace extérieur | Art. 20 | Délimité et clôturé à une hauteur minimale selon la situation concrète et sous réserve d'une norme y relative. Espaces ombragés, revêtement tendre et pas de bassin, ni de pièces d'eau ou d'étang |       |       |
| Barrières, clôtures ou parapets | Art. 20 | Hauteur minimale de 100 cm, éléments Verticaux, espace excédant 12 cm doit être sécurisés. Les pointes des parties supérieures doivent être supprimées ou protégées. Bacs à plantes, caisses ou tout mobilier ne doivent pas être placés près des barrières. |       |       |
| Escaliers | Art. 20 | Dès 5 marches, main-courante pour les enfants à hauteur d’environ 65 cm |       |       |
| Autres remarques |  |       |       |       |
| **Trotteurs** |
| Vestiaires | Art. 6 b. | Espace de rangement individuel |       |       |
| Superficiepar enfant | Art. 6 b. | 3 m2 par enfant et par secteur déduction faite du mobilier fixe |       |       |
| Espaces intérieurs | Art. 6 b. | En principe, une deuxième salle de vie est prévue au-delà de deux groupes d’enfants par secteur |  |       |
| Espace de repos | Art. 6 b. | Equipement pour la sieste |       |       |
| Espace extérieur | Art. 6 b. | Privé ou public |       |       |
| Mobilier et équipement | Art. 6 c. | Adaptés à l'âge et à la taille des enfants |       |       |
| Isolation phonique |  | Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus |  |       |
| WC pour les enfants | Art. 7 a. | 1 WC jusqu’à 15 enfants2 WC jusqu’à 25 enfants3 WC jusqu’à 35 enfants (1 WC par dizaine supplémentaire d'enfants)  |       |       |
| Art. 7 b. | Séparations fixes pour l'intimité et système évitant aux enfants de s'enfermer |       |       |
| Lavabo pour les enfants | Art. 7 a. | 1 lavabo jusqu’à 15 enfants2 lavabos jusqu’à 25 enfants3 lavabos jusqu’à 35 enfants (1 lavabo par dizaine supplémentaire d'enfants) |       |       |
| Table à langer | Art. 7 c. | 1 à 2 tables à langer pour 14 enfants maximum de 18/24 à 30/36 moisVision du groupe et accès facilitéTable à langer conçue de manière à prévenir le risque de chute |       |       |
| Point d’eau attenant à la table à langer | Art. 7 c. | 1 point d'eau attenant pour 14 enfants maximum de 18/24 mois à 30/36 mois  |       |       |
| Eléments dangereux | Art. 20 | Protection des angles vifs et éléments dangereux |       |       |
| Art. 20 | Médicaments et produits toxiques sont inaccessibles |       |       |
| Art. 20 | Plantes toxiques interdites ou inaccessibles |       |       |
| Protection et sécurité des éléments en verre | Art. 20 | Verre sécurisé. Pour les anciennes constructions, le verre simple doit être remplacé ou protégé. |       |       |
| Fenêtres | Art. 20 | Fenêtres inclinables ou entrouvertes avec une retenue de sécurité |       |       |
| Eclairage naturel | Art. 20 | Tout espace habitable doit être éclairé par une ou plusieurs surfaces vitrées dont la surface devrait être au minimum de 1/8e de la superficie du plancher |       |       |
| Sols | Art. 20 | Parquet, lino ou novilon. Pas de moquette |       |       |
| Electricité | Art. 20 | Appareils électroménagers hors de portée des enfants et prises protégées |       |       |
| Aération | Art. 20 | Ouverture de fenêtre ou système d'aération efficace.Si aération mécanique → conforme aux normes en vigueur et entretenue régulièrement. |       |       |
| Escaliers | Art. 20 | Dès 5 marches, main-courante pour les enfants à hauteur d’environ 65 cm |       |       |
| Autres remarques |  |       |       |       |
| **Grands** |
| Vestiaires | Art. 6 b. | Espace de rangement individuel |       |       |
| Superficiepar enfant | Art. 6 b. | 3 m2 par enfant et par secteur déduction faite du mobilier fixe |       |       |
| Espaces intérieurs | Art. 6 b. | En principe, une deuxième salle de vie est prévue au-delà de deux groupes d’enfants par secteur |  |       |
| Espace de repos | Art. 6 b. | Équipement pour la sieste |       |       |
| Espace extérieur | Art. 6 b. | Privé ou public |       |       |
| Mobilier et équipement | Art. 6 c. | Adaptés à l'âge et à la taille des enfants |       |       |
| Isolation phonique |  | Le bruit et les vibrations doivent être évités ou combattus |  |       |
| WC pour les enfants | Art. 7 a. | 1 WC jusqu’à 15 enfants 2 WC jusqu’à 25 enfants3 WC jusqu’à 35 enfants (1 WC par dizaine supplémentaire d'enfants)  |       |       |
|  | Art. 7 b. | Séparations fixes pour l'intimité et système évitant aux enfants de s'enfermer |       |       |
| Lavabo pour les enfants | Art. 7 a. | 1 lavabo jusqu’à 15 enfants2 lavabos jusqu’à 25 enfants3 lavabos jusqu’à 35 enfants (1 lavabo par dizaine supplémentaire d'enfants) |       |       |
| Eléments dangereux | Art. 20 | Protection des angles vifs et éléments dangereux |       |       |
| Art. 20 | Médicaments et produits toxiques sont inaccessibles |       |       |
| Art. 20 | Plantes toxiques interdites ou inaccessibles |       |       |
| Protection et sécurité des éléments en verre | Art. 20 | Verre sécurisé. Pour les anciennes constructions, le verre simple doit être remplacé ou protégé |       |       |
| Fenêtres | Art. 20 | Fenêtres inclinables ou entrouvertes avec une retenue de sécurité |       |       |
| Eclairage naturel | Art. 20 | Tout espace habitable doit être éclairé par une ou plusieurs surfaces vitrées dont la surface devrait être au minimum de 1/8e de la superficie du plancher |       |       |
| Sols | Art. 20 | Parquet, lino ou novilon. Pas de moquette |       |       |
| Electricité | Art. 20 | Appareils électroménagers hors de portée des enfants et prises protégées. |       |       |
| Aération | Art. 20 | Ouverture de fenêtre ou système d'aération efficaceSi aération mécanique → conforme aux normes en vigueur et entretenu régulièrement |       |       |
| Escaliers | Art. 20 | Dès 5 marches, main-courante pour les enfants à hauteur d’environ 65 cm |       |       |
| Autres remarques |  |       |       |       |
| **Extérieurs** |
| Escaliers | Art. 20 | Dès 5 marches, main-courante pour les enfants à hauteur d’environ 65 cm |       |       |
| Barrières, clôtures ou parapets | Art. 20 | Hauteur minimale de 100 cm, éléments verticaux, espace excédant 12 cm doit être sécurisés. Les pointes des parties supérieures doivent être supprimées ou protégées. Bacs à plantes, caisses ou tout mobilier ne doivent pas être placés près des barrières |       |       |
| Espace extérieur | Art. 6 b. | Privé ou public pour les trotteurs et les grands |       |       |
| Espace extérieur (si privé) | Art. 20 | Délimité et clôturé à une hauteur minimale selon la situation concrète et sous réserve d'une norme y relative. Espaces ombragés, revêtement tendre et pas de bassin, ni de pièces d'eau ou d'étang |       |       |
| Autres remarques |  |       |       |       |

Commentaires de la chargée d’évaluation des milieux d’accueil :

Commentaires de la direction :

Date et signature de la direction :